A;Replanteo de la plantación (ha);100,200,300,400,500,600,700;B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R
B;Pase pleno de grada tractor agrícola (ha);100,200,300,400,500,600,700;A,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
C;Doble pase de grada tractor agrícola (ha);100,200,300,400,500,600,700;A,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
D;Subsolado con 3 rejones profundidad > 50 cm (ha);100,200,300,400,500,600;A,B,C,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
E;Acaballonado superficial + subsolado (ha);100,200,300,400,500,600;A,B,C,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
F;Acaballonado con desfonde (ha);100,200,300,400,500,600;A,B,C,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
G;Apertura mecanica hoyos con barrena helicoidal (ha);100,200,300,400,500,600;A,B,C,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
H;Apertura hoyos con retroexcavadora (ha);100,200,300,400,500,600;A,B,C,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
I;Apertura hoyos manual (ha);100,200,300,400,500,600;A,B,C,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
J;Plantación + planta (ha);100,200,300,400,500,600,700;A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R
K;Distribución y colocación protectores tubo invernadero con tutor (ha);100,200,300,400,500,600;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N,O,P,Q,R
L;Medición GPS (ha);100,200,300,400,500,600,700;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,N,O,P,Q,R
M;Honorarios de redacción de proyecto técnico y dirección de obra;100,200,300,400,500,600,700;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,Q,R
N;Malla Ganadera altura libre min. 1,5 metros (Km);100,200,300,400,500,600,700;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
O;Malla Cinegética altura libre min. 2 metros postes galvanizados (km);100,200,300,400,500,600,700;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q,R
P;Arreglo cerramiento (km);100,200,300,400,500,600,700;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,Q,R
Q;Puerta (ud.);100,200,300,400,500,600,700;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q,R
R;Cortafuegos (ha);100,200,300,400,500,600,700;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,Q